# Kontrola a seřízení základních nastavení

Pro zaručení přesných řezů musíte po intenzivním použití zkontrolovat základní nastavení elektronářadí a případně je seřídit.
K tomu potřebujete zkušenosti a příslušný speciální nástroj.

Servisní středisko Bosch provádí tyto práce rychle a spolehlivě.

##

- Uveďte elektronářadí do pracovní polohy.
- Nastavte svislý pokosový úhel pilového kotouče 0°.
- Odstraňte ochranný kryt (3).

### Kontrola (viz obrázek J1)

- Odstraňte vložku stolu (25) viz Montáž vložky stolu (viz obrázek c).
- Nastavte úhlové pravítko na 90° a umístěte ho na stůl pily (23).

Rameno úhlového pravítka musí být po celé délce zarovnané s pilovým kotoučem (26).

### Nastavení (viz obrázek J2)

- Povolte šroub (58). Tak lze doraz 0° (22) posunout.
- Povolte aretační páčku (20).
- Posuňte ruční kolo (14) proti dorazu 0° tak, aby bylo rameno úhlového pravítka po celé délce v rovině s pilovým kotoučem.
- Podržte ruční kolo v této poloze a aretační páčku znovu utáhněte (20).
- Šroub (58) znovu utáhněte.
- Znovu namontujte vložku stolu (25) viz Montáž vložky stolu (viz obrázek c).

Jestliže není ukazatel úhlu (21) po nastavení v jedné přímce se značkou stupnice (19), povolte šroub (59) pomocí běžného křížového šroubováku a ukazatel úhlu vyrovnejte podél značky 0°.

Výše uvedené pracovní kroky zopakuje odpovídajícím způsobem pro svislý pokosový úhel 45° (povolení šroubu (60); posunutí dorazu 45° (18)). Ukazatel úhlu (21) se přitom nesmí znovu přenastavit.

##

- Uveďte elektronářadí do pracovní polohy.
- Odstraňte ochranný kryt (3).

### Kontrola

- Tužkou označte první levý pilový zub, který je viditelný nad vložkou stolu.
- Nastavte úhlové pravítko na 90° a přiložte ho k hraně vodicí drážky (30).
- Posuňte rameno úhlového pravítka tak, aby se dotýkalo označeného zubu pily, a odečtěte vzdálenost mezi pilovým kotoučem a vodicí drážkou.
- Otočte pilový kotouč tak, aby byl označený zub vpředu nad vložkou stolu.
- Přesuňte úhlové pravítko podél vodicí drážky až k označenému zubu pily.
- Opět změřte vzdálenost mezi pilovým kotoučem a vodicí drážkou.

Obě změřené vzdálenosti musí být identické.

### Nastavení

- Dodaným klíčem na vnitřní šestihran (10) povolte šrouby s vnitřním šestihranem (61) vpředu pod stolem pily a šrouby s vnitřním šestihranem (62) vzadu pod stolem pily.
- Opatrně pohybujte pilovým kotoučem tak, aby byl rovnoběžně s vodicí drážkou (30).
- Znovu utáhněte všechny šrouby (61) a (62).

##

- Umístěte podélný doraz vpravo od pilového kotouče.
  Posuňte podélný doraz tak, aby značka na ukazateli stupnice (56) na dolní stupnici ukazovala 29 cm.
  Pro zajištění stiskněte zajišťovací páčku (41) znovu dolů.
- Zatáhněte zajišťovací páčku (13) úplně nahoru a vytáhněte rozšíření stolu pily (6) až nadoraz ven.

### Kontrola

Ukazatel vzdálenosti (57) musí na horní stupnici (1) ukazovat stejnou hodnotu jako značka na ukazateli stupnice (56) na dolní stupnici (1).

### Nastavení

- Vytáhněte rozšíření stolu pily (6) až nadoraz ven.
- Křížovým šroubovákem povolte šroub (63) a vyrovnejte ukazatel vzdálenosti (57) podél značky 29 cm na horní stupnici (1).

##

- Uveďte elektronářadí do pracovní polohy.
- Odstraňte ochranný kryt (3).
- Povolte upínací páčku (41) podélného dorazu a posuňte ho tak, aby se dotýkal pilového kotouče.

### Kontrola

Podélný doraz (5) se musí dotýkat pilového kotouče po celé délce.

### Nastavení

- Dodaným klíčem na vnitřní šestihran (10) povolte šrouby s vnitřním šestihranem (64).
- Opatrně posuňte podélný doraz (5) tak, aby se po celé délce dotýkal pilového kotouče.
- Podržte podélný doraz v této poloze a stiskněte upínací páčku (41) opět dolů.
- Znovu utáhněte šrouby s vnitřním šestihranem (64).

##

Upínací síla podélného dorazu (5) může při častém používání klesat.

- Utahujte seřizovací šroub (24), dokud znovu nelze podélný doraz zafixovat na stole pily.

##

- Uveďte elektrické nářadí do pracovní polohy.
- Odstraňte ochranný kryt (3).
- Přesuňte podélný doraz (5) zprava tak, aby se dotýkal pilového kotouče.

### Kontrola

Značka ukazatele stupnice (56) musí být jedné přímce se značkou 0 mm na stupnici (1).

### Nastavení

- Křížovým šroubovákem povolte šroub (65) a vyrovnejte značku podél značky 0 mm.

##

### Kontrola

Přední strana vložky stolu (25) musí být zarovnaná se stolem pily nebo mírně pod ním, zadní strana musí být zarovnaná se stolem pily nebo mírně nad ním.

### Nastavení

- Hrotem očkového klíče (9) nastavte správnou úroveň seřizovacích šroubů (66).