# Sümbolid

Järgnevad sümbolid võivad olla teie elektrilise tööriista kasuta‌misel olulised. Pidage sümbolid ja nende tähendus meeles. Sümbolite õige tõlgendus aitab teil elektrilist tööriista käsitseda paremini ja ohutumalt.

Sümbolid ja nende tähendus
| Kui elektriline tööriist töötab, ärge viige oma käsi saagimispiirkonda. Saekettaga kokkupuute korral võite end vigastada.
| Kandke tolmukaitsemaski.
| Kandke kuulmiskaitsevahendeid. Müra võib kuulmist kahjustada.
| Kandke kaitseprille.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0B0 | Pöörake tähelepanu saeketta mõõtmetele. Siseava läbimõõt peab tööriista spindliga lõtkuta sobima. Kui on vaja kasutada kahandusdetaile, siis veenduge, et kahandusdetaili mõõtmed sobiksid saeketta paksuse ja siseava läbimõõduga ning tööriista spindli läbimõõduga. Võimaluse korral kasutage saekettaga kaasas olevaid kahandusdetaile. Saeketta läbimõõt peab vastama sümbolil toodud väärtusele.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 | a Saeketta läbimõõt võib olla maksimaalselt 216 mm. b Saeketta vahetamisel jälgige, et lõikelaius ei oleks väiksem kui 1,7 mm ja põhiketta paksus ei oleks suurem kui 1,5 mm. Vastasel juhul võib eralduskiil töödeldavasse detaili kinni jääda. c Eralduskiilu paksus on 1,6 mm. d Hammaste lõikesuund (saekettal oleva noole suund) peab vastama eralduskiilul oleva noole suunale.
‎3 601 M44 0B0 | a Saeketta läbimõõt võib olla maksimaalselt 216 mm. b Saeketta vahetamisel jälgige, et lõikelaius ei oleks väiksem kui 2,3 mm ja põhiketta paksus ei oleks suurem kui 2,1 mm. Vastasel juhul võib eralduskiil töödeldavasse detaili kinni jääda. c Eralduskiilu paksus on 2,2 mm. d Hammaste lõikesuund (saekettal oleva noole suund) peab vastama eralduskiilul oleva noole suunale.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 | Eralduskiilu paksus on 1,6 mm. Tooriku maksimaalne võimalik kõrgus on 70 mm.
‎3 601 M44 0B0 | Eralduskiilu paksus on 2,2 mm. Tooriku maksimaalne võimalik kõrgus on 70 mm.
| Vasak pool: näitab vända pööramissuunda saeketta langetamiseks (transpordiasend) ja tõstmiseks (tööasend). Parem pool: näitab lukustushoova asendit saeketta fikseerimiseks ja vertikaalse kaldenurga seadmiseks (kallutatav saeketas).
| CE-märgisega kinnitab tootja, et elektritööriist on vastavuses kehtivate ELi direktiividega.