# Регулировка распорного клина

Распорный клин (4) предотвращает заклинивание пильного диска (26) в пропиле. Иначе, если пильный диск застрянет в заготовке, существует опасность обратного удара.
Поэтому всегда следите за тем, чтобы распорный клин был правильно отрегулирован:

- Макс. радиальное расстояние между пильным диском и распорным клином должно составлять 3−8 мм.
- Толщина распорного клина должна быть меньше ширины распиливания и больше толщины центральной части пильного диска.
- Распорный клин должен всегда находиться в одну линию с пильным диском.
- Для выполнения обычного распиливания распорный клин должен всегда находиться в самом высоком положении.

## Регулирование высоты распорного клина (см. рис. F)

Для вырезания пазов необходимо отрегулировать высоту распорного клина.

- Используйте электроинструмент для выемки пазов и фальцевания только с соответствующим защитным приспособлением (напр., туннельным защитным кожухом, упорным гребнем).

- Откройте зажимной рычаг (39) и извлеките защитный кожух (3) из паза на распорном клине (4).
  Чтобы уберечь защитный кожух от повреждения, поместите его в предусмотренный держатель (11) на корпусе (также см. рис. O2).
- Поверните кривошипную рукоятку (15) до упора по часовой стрелке, чтобы пильный диск (26) оказался в максимально высоком положении над столом.
- Поверните зажимной рычаг (36) по часовой стрелке так, чтобы он указывал наверх.
- Вытяните распорный клин из штифтов (37) (потяните зажимной рычаг (36) немного наружу) и прижмите распорный клин (4) до упора вниз.
- Дайте обоим штифтам (37) войти в зацепление в верхние отверстия распорного клина и снова туго затяните зажимный рычаг (36).
  Метки (35) на зажимах и зажимном рычаге (36) должны быть установлены в соответствии с указаниями.