# Аралау

##

- Параллель тіректі (5) қажетті кесік еніне реттеп шығыңыз.
- Дайындаманы аралау үстеліне қорғаныш қаптаманың (3) алдына қойыңыз.
- Ара дискісін қос иіннің (15) көмегімен ара дискісінің (26) жоғарғы тістері дайындамадан шамамен 3−6 мм-ге жоғары болғанша көтеріңіз немесе түсіріңіз.
- Электр құралын қосыңыз.
- Дайындаманы бірқалыпты жылжытып аралаңыз.
  Тым көп қысым қолданған жағдайда, ара дискісінің ұштықтары қатты қызып, дайындамға зақым келтіруі мүмкін.
- Электр құралын өшіріп, ара дискісі толық тоқтағанша күте тұрыңыз.

##

- Ара дискісінің қажетті тік еңіс бұрышын орнатыңыз.
  Ара дискісі солға еңкейтілген жағдайда, параллель тірек (5) ара дискісінен оң жақта орналасуы тиіс.
- Жұмыс қадамдарын сәйкесінше орындаңыз: қараңыз Түзу кесіктерді аралау

##

- Қажетті көлденең еңіс бұрышын бұрыштық тіректе (2) орнатыңыз.
- Дайындаманы бұрыштық тірекке (2) қойыңыз.
- Ара дискісін қос иін (15) арқылы жоғарғы ара тістері дайындама жоғарғы бетінен шамамен 5 мм-ге жоғары тұратындай етіп көтеріңіз немесе түсіріңіз.
- Электр құралын қосыңыз.
- Дайындаманы бір қолмен бұрыштық тірекке қарай итеріп, басқа қолмен реттегіш бастиектен (54) бағыттауыш ойық (30) ішіне баяу алға қарай жылжытыңыз.
- Электр құралын өшіріп, ара дискісі толық тоқтағанша күте тұрыңыз.