# Работа с електро‌инструмента

- Преди да извършвате каквито и да е дей‌ности по електроинструмента (напр. тех‌ническо обслужване, смяна на работния инструмент и т. н.), когато го транспор‌тирате или съхранявате, демонтирайте акумулаторната батерия. Съществува опасност от нараняване при задействане на пусковия прекъсвач по невнимание.

Позиция за транспортиране и работна позиция на циркулярния диск
Увеличаване на работния плот
Настройване на хоризонтален и вертикален ъгъл на наклон
Регулиране на опората за успоредно водене
Регулиране на спомагателната опора за успоредно водене
Регулиране на разтварящия клин
Пускане в експлоатация
Указания за работа
Рязане
Проверка и настройка на основните параметри
Съхраняване и транспортиране