# 檢查和調整基本設定

為確保精準鋸切，頻繁使用之後必須檢查電動工具的基本設定，必要時須適度調整。
檢查時不但要具備足夠的經驗，而且得使用特殊工具。

博世客戶服務中心能夠既快速又可靠地執行這項工作。

##

- 把電動工具調整至工作位置。
- 調整鋸片的 0° 垂直斜鋸角。
- 拆卸護罩 (3)。

### 檢查（請參考圖 J1）

- 拆卸鋸台嵌件 (25) 參見 安裝鋸台嵌件（請參考圖 c）。
- 請將量角規設為 90°，然後將它放置到鋸台 (23) 上。

量角規的柄部必須全長與鋸片 (26) 齊平。

### 調整（請參考圖 J2）

- 鬆開螺栓 (58)。於是您就能移動 0° 擋塊 (22) 了。
- 鬆開制動桿 (20)。
- 將手轉輪 (14) 推向 0° 擋塊，使量角規的柄部全長與鋸片齊平。
- 讓手轉輪保持在這個位置上，然後將制動桿 (20) 重新旋緊。
- 將螺栓 (58) 重新旋緊。
- 重新安裝 (25) 參見 安裝鋸台嵌件（請參考圖 c）。

調整後，若角度指針 (21) 未與刻度尺 (19) 的 0° 記號呈一直線，請用一般市售十字螺絲起子鬆開螺栓 (59)，將角度指針對準 0° 記號。

請針對 45° 垂直斜鋸角，重複上述工作步驟（鬆開螺栓 (60)；挪動 45° 擋塊 (18)）。此時，不得重新調整角度指針 (21)。

##

- 把電動工具調整至工作位置。
- 拆卸護罩 (3)。

### 檢查

- 用鉛筆標出從鋸台嵌件後面露出的第一顆左側鋸齒。
- 請將量角規設為 90°，然後將它靠在導槽 (30) 邊緣上。
- 移動量角規的柄部，讓它觸及做上記號的那顆鋸齒，然後記下鋸片與導槽之間的間隔距離。
- 轉動鋸片，使做上記號的那顆鋸齒剛好露出在鋸台嵌件前方。
- 沿著導槽移動量角規，讓它解及做上記號的那顆鋸齒。
- 再度測量鋸片與導槽之間的距離。

這兩個測量值必須相同。

### 調整

- 用隨附的內六角扳手 (10) 鬆開鋸台前方底下的內六角螺栓 (61) 以及鋸台後方底下的內六角螺栓 (62)。
- 小心地移動鋸片，使它與導槽 (30) 平行。
- 重新旋緊所有螺栓 (61) 和 (62)。

##

- 把平行擋塊放在鋸片的右側。
  移動平行擋塊，使刻度指示器 (56) 裡的標線指在下方刻度尺的 29 cm 位置上。
  若要固定位置，請將緊固握把 (41) 重新往下壓。
- 將緊固握把 (13) 往上完全提起，並將鋸台加寬件 (6) 往外拉到底。

### 檢查

距離指示器 (57) 在上方刻度尺 (1) 上所指著的讀數必須與下方刻度尺 (1) 上刻度指示器 (56) 裡標線所指的數值相同。

### 調整

- 將鋸台加寬件 (6) 往外拉到底。
- 用十字螺絲起子鬆開螺栓 (63)，然後將距離指示器 (57) 對準上方刻度尺 (1) 的 29 cm 記號。

##

- 把電動工具調整至工作位置。
- 拆卸護罩 (3)。
- 鬆開平行擋塊的緊固握把 (41)，然後將它移至與鋸片接觸為止。

### 檢查

平行擋塊 (5) 必須全長接觸鋸片。

### 調整

- 用隨附的內六角扳手 (10) 鬆開內六角螺栓 (64)。
- 小心地將平行擋塊 (5) 移動至全長接觸鋸片為止。
- 讓平行擋塊保持在這個位置上，然後將緊固握把 (41) 重新往下推。
- 將內六角螺栓 (64) 重新旋緊。

##

頻繁使用之後，平行擋塊 (5) 的夾力可能變小。

- 請將校正螺栓 (24) 一直旋緊至平行擋塊能夠重新牢牢固定在鋸台上為止。

##

- 把電動工具調整至工作位置。
- 拆卸護罩 (3)。
- 從右側將平行擋塊 (5) 移至接觸鋸片為止。

### 檢查

刻度指示器 (56) 的標線必須與刻度尺 (1) 的 0 mm 記號呈一直線。

### 調整

- 請用十字螺絲起子鬆開螺栓 (65)，然後將標線對準 0 mm 記號。

##

### 檢查

鋸台嵌件的前端 (25) 必須與鋸台齊平或比它略低一些，而後端則必須與鋸台齊平或比它略高一些。

### 調整

- 用環形扳手 (9) 的尖端將校正螺栓 (66) 調至正確水平位置。