# Säilytys ja kuljetus

## Laiteosien säilytys (katso kuvat O1–O2)

Tietyt laiteosat voi kiinnittää kätevästi sähkötyökalun asiaankuuluviin säilytyskohtiin.

- Avaa lisäsuuntaisohjain (43) suuntaisohjaimesta (5).
- Aseta kaikki irrotetut laiteosat rungossa oleviin säilytyspaikkoihin (katso seuraava taulukko).

Osa | Säilytyspaikka
--- | ---
Suuntaisohjain (5) | käännetään ympäri, ripustetaan alakautta ohjainkiskoihin ja lukitaan kiinnityskahvalla (41)
Työntöpalikka (12) | kiinnitetään säilytyspaikkaan (67)
Suojus (3) | ripustetaan pidikkeeseen (11) ja kiristetään kiristysvivulla (39)
Kuusiokoloavain (10) | kiinnitetään säilytyspaikkaan (68)
Lenkkiavain (9) | kiinnitetään säilytyspaikkaan (69)
Kulmaohjain (2) | kiinnitetään säilytyspaikkaan (7)
Lisäsuuntaisohjain (43) | työnnetään suuntaisohjaimen (5) takana olevaan uraan ja kiristetään siipiruuvien avulla

## Sähkötyökalun kantaminen

- Irrota akku, ennen kuin alat tehdä sähkötyökaluun liittyviä töitä (esim. huolto, käyttötarvikkeen vaihto, jne.). Irrota akku myös sähkötyökalun kuljetuksen ja säilytyksen ajaksi. Käynnistyskytkimen tahaton painallus aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

Seuraavat toimenpiteet on suoritettava ennen sähkötyökalun kuljetusta:

- Aseta sähkötyökalu kuljetusasentoon katso Kuljetusasento.
- Poista kaikki lisätarvikkeet, joita ei voi kiinnittää kunnolla sähkötyökaluun.
  Kuljeta käyttämättömiä sahanteriä mieluiten suljetussa kotelossa.
- Työnnä sahapöydän levennysosa (6) kokonaan sisään ja lukitse se painamalla kiinnityskahvaa (13) alaspäin.
- Käytä nostamiseen ja kuljettamiseen kantokahvoja (29).

- Käytä sähkötyökalun kuljetukseen vain kuljetusvarusteita, ei missään tapauksessa suojuksia.