# Puesta en marcha

##

- Para la puesta en servicio, presione por ambos lados el interruptor de conexión/desconexión (16) y tírelo hacia arriba.

##

- Presione totalmente hacia abajo el interruptor de conexión/desconexión (16).

##

Para la protección contra manejo no autorizado puede bloquear el interruptor de conexión/desconexión (16) con la ayuda de un candado.

- Coloque un candado con un estribo largo a través del orificio en el interruptor de conexión/desconexión (16) y cierrelo.