# Απεικονιζόμενα στοιχεία

Η αρίθμηση των απεικονιζόμενων στοιχείων βασίζεται στην απεικόνιση του ηλεκτρικού εργαλείου στη σελίδα γραφικών.

(1) | Κλίμακα ρύθμισης απόστασης μεταξύ πριονόδισκου και οδηγού παραλλήλων
(2) | Γωνιακός οδηγός
(3) | Προστατευτικό κάλυμμα
(4) | Σφήνα
(5) | Οδηγός παραλλήλων
(6) | Διεύρυνση του τραπεζιού πριονίσματος
(7) | Θήκη γωνιακού οδηγού
(8) | Τρύπες για συναρμολόγηση
(9) | Πολυγωνικό κλειδί (23 mm, 13 mm)
(10) | Κλειδί εσωτερικού εξαγώνου (5 mm)
(11) | Στήριγμα για τη φύλαξη του προστατευτικού καλύμματος
(12) | Ράβδος ώθησης
(13) | Λαβή σύσφιγξης για τη διεύρυνση του τραπεζιού πριονίσματος
(14) | Τροχός
(15) | Στρόφαλος για το ανέβασμα και κατέβασμα του πριονόδισκου
(16) | Διακόπτης On/Off
(17) | ΜπαταρίαA)
(18) | Οδηγός για φαλτσογωνιά 45°(κάθετα)
(19) | Κλίμακα για φαλτσογωνιά (κάθετα)
(20) | Μοχλός ασφάλισης για τη ρύθμιση της κάθετης φαλτσογωνιάς
(21) | Δείκτης γωνίας (κάθετα)
(22) | Οδηγός για φαλτσογωνιά 0°(κάθετα)
(23) | Τραπέζι πριονίσματος
(24) | Βίδα ρύθμισης της δύναμης σύσφιγξης του οδηγού παραλλήλων
(25) | Ένθετο τραπεζιού
(26) | Πριονόδισκος
(27) | Αυλάκι οδηγός για τον οδηγό παραλλήλων
(28) | Πλήκτρο απασφάλισης της μπαταρίαςA)
(29) | Λαβή μεταφοράς
(30) | Αυλάκι οδηγός του γωνιακού οδηγού
(31) | Προσάρτημα αναρρόφησης
(32) | Αυλάκι οδηγός V στο τραπέζι πριονίσματος για τον οδηγό παραλλήλων
(33) | Κάτω πλέγμα
(34) | Βίδα ασφάλισης του κάτω πλέγματος
(35) | Μαρκαρίσματα, μοχλός σύσφιγξης/σφιγκτήρας
(36) | Μοχλός σύσφιγξης της σφήνας διακένου
(37) | Πείροι τοποθέτησης της σφήνας διακένου
(38) | Βίδα ασφάλισης του ένθετου του τραπεζιού
(39) | Μοχλός σύσφιγξης του προστατευτικού καλύμματος
(40) | Πείρος οδηγός του προστατευτικού καλύμματος
(41) | Λαβή σύσφιγξης του οδηγού παραλλήλων
(42) | Οδηγός V του οδηγού παραλλήλων
(43) | Πρόσθετος οδηγός παραλλήλων
(44) | Σετ εξαρτημάτων στερέωσης «Πρόσθετος οδηγός παραλλήλων»
(45) | Ράγα οδηγός του γωνιακού οδηγού
(46) | Κάτω κάλυμμα του πριονόδισκου
(47) | Γλωττίδα του κάτω καλύμματος του πριονόδισκου
(48) | Οπή λαβής για το σήκωμα του ένθετου του τραπεζιού
(49) | Παξιμάδι σύσφιγξης
(50) | Μοχλός ασφάλισης του άξονα
(51) | Φλάντζα σύσφιγξης
(52) | Φλάντζα υποδοχής
(53) | Άξονας εργαλείου
(54) | Λαβή ακινητοποίησης για οποιαδήποτε φαλτσογωνιά (οριζόντια)
(55) | Δείκτης γωνίας στον γωνιακό οδηγό
(56) | Ένδειξη κλίμακας
(57) | Δείκτης απόστασης, τραπέζι πριονίσματος
(58) | Σταυρόβιδα για τη ρύθμιση του οδηγού 0°
(59) | Βίδα για δείκτη γωνίας (κάθετα)
(60) | Σταυρόβιδα για τη ρύθμιση του οδηγού 45°
(61) | Βίδες κεφαλής κοίλου εξαγώνου (5 mm) εμπρός για τη ρύθμιση της παραλληλότητας του πριονόδισκου
(62) | Βίδες κεφαλής κοίλου εξαγώνου (5 mm) πίσω για τη ρύθμιση της παραλληλότητας του πριονόδισκου
(63) | Βίδα για δείκτη απόστασης, τραπέζι πριονίσματος
(64) | Βίδες κεφαλής εσωτερικού εξαγώνου (5 mm) για τη ρύθμιση της παραλληλότητας του οδηγού παραλλήλων
(65) | Βίδα για δείκτη απόστασης οδηγού παραλλήλων
(66) | Βίδες ρύθμισης για το ένθετο τραπεζιού
(67) | Θήκη της ράβδου ώθησης
(68) | Θήκη του κλειδιού εσωτερικού εξαγώνου
(69) | Θήκη του πολυγωνικού κλειδιού

A)

  Εξαρτήματα που απεικονίζονται ή περιγράφονται δεν περιέχονται στη στάνταρ συσκευασία. Τον πλήρη κατάλογο εξαρτημάτων μπορείτε να τον βρείτε στο πρόγραμμα εξαρτημάτων.