# Saeketta transpordi- ja tööasend

## Transpordiasend

- Eemaldage kaitsekate (3), eemaldage lauapanus (25) ja seadke eralduskiil (4) kõige alumisse asendisse. Pange lauapanus (25) tagasi oma kohale.
- Keerake vänta (15) vastupäeva, kuni saeketta hambad (26) on saelaua (23) all.
- Lükake saelaua laiendus (6) lõpuni sisse.
  Suruge kinnituspide (13) alla. Nüüd on saelaua laiendus fikseeritud.

## Tööasend

- Seadke lõikekiil (4) kõige ülemises asendis täpselt saeketta keskpunkti, asetage vaheplaat (25) kohale ja monteerige kaitsekate (3).
- Keerake vänta (15) päripäeva, kuni saeketta ülemised hambad (26) on tooriku kohal umbes 3–6 mm kõrgusel.