# Puštanje u rad

##

- Za puštanje u rad pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (16) sa obe strane i povucite ga nagore.

##

- Prekidač za uključivanje/isključivanje (16) pritisnite skroz nadole.

##

Za zaštitu od neovlašćenog rukovanja, prekidač za uključivanje/isključivanje (16) možete da blokirate pomoću katanca.

- Pomoću dugačkog luka, provucite katanac kroz otvor prekidača za uključivanje/isključivanje (16) i zaključajte ga.