# Čuvanje i transport

## Čuvanje elemenata uređaja (videti slike O1–O2)

Za čuvanje pruža Vam električni alat mogućnost, da određene elemente uređaja sigurno pričvrstite.

- Otpustite dodatni paralelni graničnik (5) sa paralelnog graničnika (43).
- Sve labave delove uređaja postavite u njihove depoe za čuvanje na kućištu (videti sledeću tabelu).

Element uređaja | Depo za čuvanje
--- | ---
Paralelni graničnik (5) | okrenite, zakačite u šinu vođice i fiksirajte zateznu dršku (41)
Pokretni štap (12) | stavite u futrolu (67)
Zaštitni poklopac (3) | okačite u otvor držača (11) i pritegnite pomoću zatezne poluge (39)
Šestougaoni ključ (10) | stavite u futrolu (68)
Okasti ključ (9) | stavite u futrolu (69)
Ugaoni graničnik (2) | stavite u futrolu (7)
Dodatni paralelni graničnik (43) | gurnite u žleb pozadi na paralelnom graničniku (5) i pritegnite pomoću leptir zavrtnjeva

## Nošenje električnog alata

- Izvadite bateriju pre svih radova na električnom alatu (na primer održavanja, promene pribora itd.) kao i kod njegovog transporta i čuvanja. Kod slučajnog aktiviranja prekidača za uključivanje/isključivanje postoji opasnost od povrede.

Pre transporta električnog alata, morate preduzeti sledeće korake:

- Postavite električni alat u transportnu poziciju videti Transportna pozicija.
- Uklonite sve delove pribora, koji se ne mogu čvrsto montirati na električni alat.
  Stavite nekorišćene listove testere za transport, ako je moguće, u jednu zatvorenu kutiju.
- Gurnite proširenje stola za testerisanje (6) sasvim unutra i pritisnite zateznu dršku (13) nadole da biste ga fiksirali.
- Za podizanje ili transport koristite ručke za nošenje (29).

- Upotrebljavajte pri transportu električnog alata samo transportne uređaje a nikada zaštitne uređaje.