# Indstilling af parallelanslag

Parallelanslaget (5) kan anbringes til venstre (sort skala) eller højre (sølvfarvet skala) for savklingen. Markeringen på skalavisningen (56) viser den indstillede afstand mellem parallelanslaget og savklingen på skalaen (1).
Placer parallelanslaget på den ønskede side af savklingen se Montering af parallelanslag (se billede e).

## Indstilling af parallelanslag,
hvis savbord ikke er trukket ud

- Løsn spændegrebet (41) til parallelanslaget (5). Forskyd parallelanslaget, indtil markeringen på skalavisningen (56) viser den ønskede afstand til savklingen.
  Er savbordet ikke trukket ud, gælder den nederste skrift på den sølvfarvede skala (1).
- Det hele spændes ved at trykke spændegrebet (41) ned igen.

## Indstilling af parallelanslag
ved udtrukket savbord (se billede D)

- Placer parallelanslaget til højre for savklingen.
  Forskyd parallelanslaget, indtil markeringen på skalavisningen (56) på den nederste skala viser 29 cm.
  Det hele spændes ved at trykke spændegrebet (41) ned igen.
- Træk spændegrebet (13) til savbordsudvidelse helt op.
- Træk savbordsudvidelsen (6) ud, til afstandsviseren (57) viser den ønskede afstand til savklingen på den øverste skala.
- Tryk spændegrebet (13) nedad.
  Dermed er savbordsudvidelsen fastgjort.