# Rad

- Prije svih radova na električnom alatu (npr. održavanje, zamjena alata, itd.), kao i kod njegovog transporta i spremanja, aku-bate‌riju treba izvaditi iz električnog alata. Kod nehotičnog aktiviranja prekidača za uključiva‌nje/isključivanje postoji opasnost od ozljeda.

Transportni i radni položaj lista pile
Povećanje stola za piljenje
Namještanje vertikalnog i horizontalnog kuta kosog rezanja
Namještanje paralelnog graničnika
Namještanje dodatnog paralelnog graničnika
Namještanje klina raspora
Puštanje u rad
Upute za rad
Piljenje
Provjera i namještanje osnovnih postavki
Spremanje i transport