# Technické údaje

Stolová okružná píla |  | GTS 18V-216 | GTS 18V-216
--- | --- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0K0 | ‎3 601 M44 0B0
Menovité napätie | V= | 18 | 18
Voľnobežné otáčkyA) | ot/min | 4 500 | 4 500
Obmedzenie rozbehového prúdu |  | ● | ●
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 20,5–21,6 | 20,5–21,6
Odporúčaná teplota prostredia pri nabíjaní | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Povolená teplota okolia pri prevádzkeC) a pri skladovaní | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Kompatibilné akumulátory |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Odporúčané akumulátory pre plný výkon |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Odporúčané nabíjačky |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Rozmery (vrátane odoberateľných prvkov náradia)
Šírka × hĺbka × výška | mm | 658 × 332 × 553 | 658 × 332 × 553
Rozmery vhodných pílových kotúčov
Priemer pílového kotúča | mm | 216 | 216
Hrúbka tela kotúča | mm | < 1,5 | 1,5–2,1
Min. hrúbka zuba/rozvod zubov | mm | > 1,7 | > 2,3
Priemer otvoru pílového kotúča | mm | 30 | 25,4

A)

  Merané pri 20−25 °C s akumulátorom ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  V závislosti od použitého akumulátora

C)

  Obmedzený výkon pri teplotách <0 °C.

Maximálne rozmery obrobku: pozri Maximálne rozmery obrobku

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.