# Attēlotās sastāvdaļas

Attēloto komponentu numerācija atbilst karstā elektroinstrumenta attēlojumam grafiskajā lapā.

(1) | Skala zāģa asmens attālumam līdz paralēlajai vadotnei
(2) | Leņķa vadotne
(3) | Aizsargājošais pārsegs
(4) | Sašķelšanas ķīlis
(5) | Paralēlā vadotne
(6) | Zāģēšanas galda paplašinātājs
(7) | Nodalījums leņķa vadotnes ievietošanai
(8) | Urbumi elektroinstrumenta nostiprināšanai
(9) | Gredzenatslēga (23 mm; 13 mm)
(10) | Sešstūra stieņatslēga (5 mm)
(11) | Turētājs aizsargpārsega uzglabāšanai
(12) | Bīdstienis
(13) | Svira zāģēšanas galda paplašinātāja fiksēšanai
(14) | Rokas ritenis
(15) | Kloķis zāģa asmens pacelšanai un iegremdēšanai
(16) | Ieslēdzējs/izslēdzējs
(17) | AkumulatorsA)
(18) | Atdure vertikālajam zāģēšanas leņķim 45°
(19) | Vertikālā zāģēšanas leņķa skala
(20) | Fiksējošā svira vertikālā zāģēšanas leņķa iestatīšanai
(21) | Leņķa rādītājs (vertikālajam zāģēšanas leņķim)
(22) | Atdure vertikālajam zāģēšanas leņķim 0°
(23) | Zāģēšanas galds
(24) | Regulējošā skrūve paralēlās vadotnes piespiedējspēka iestatīšanai
(25) | Galda ieliktnis
(26) | Zāģa asmens
(27) | Vadotnes grope paralēlās vadotnes pārvietošanai
(28) | Akumulatora atbrīvošanas taustiņšA)
(29) | Rokturis pārnešanai
(30) | Vadotnes grope leņķa vadotnes pārvietošanai
(31) | Uzsūkšanas adapteris
(32) | V veida vadotnes grope zāģēšanas galdā paralēlās vadotnes pārvietošanai
(33) | Pamatnes režģis
(34) | Skrūve dibenplāksnes nostiprināšanai
(35) | Stiprinošās sviras/spailes atzīmes
(36) | Svira asmens ķīļa stiprināšanai
(37) | Stienītis asmens ķīļa pozicionēšanai
(38) | Skrūve galda ieliktņa stiprināšanai
(39) | Svira aizsargpārsega stiprināšanai
(40) | Aizsargpārsega vadotnes stienis
(41) | Rokturis paralēlās vadotnes fiksēšanai
(42) | Paralēlās vadotnes V veida slīdkurpe
(43) | Paralēlā palīgvadotne
(44) | Stiprinošo elementu komplekts „Paralēlajai palīgvadotnei“
(45) | Leņķa vadotnes vadstienis
(46) | Zāģa asmens apakšējais pārsegs
(47) | Zāģa asmens apakšējā pārsega mēlīte
(48) | Atvērums galda ieliktņa pacelšanai
(49) | Piespiedējuzgrieznis
(50) | Svira darbvārpstas fiksēšanai
(51) | Piespiedējpaplāksne
(52) | Balstpaplāksne
(53) | Darbvārpsta
(54) | Rokturis brīvi izvēlēta horizontālā zāģēšanas leņķa fiksēšanai
(55) | Leņķa vadotnes pagriešanas leņķa rādītājs
(56) | Skalas rādījums
(57) | Zāģēšanas galda attāluma rādītājs
(58) | Skrūve ar krustrievas galvu zāģēšanas leņķa 0° atdures regulēšanai
(59) | Vertikālā zāģēšanas leņķa rādītāja skrūve
(60) | Skrūve ar krustrievas galvu zāģēšanas leņķa 45° atdures regulēšanai
(61) | Priekšējās sešstūra ligzdskrūves (5 mm) zāģa asmens paralelitātes iestatīšanai
(62) | Aizmugurējās sešstūra ligzdskrūves (5 mm) zāģa asmens paralelitātes iestatīšanai
(63) | Zāģēšanas galda attāluma rādītāja skrūve
(64) | Sešstūra ligzdskrūves (5 mm) paralēlās vadotnes paralelitātes iestatīšanai
(65) | Paralēlās vadotnes attāluma rādītāja skrūve
(66) | Skrūves galda ieliktņa regulēšanai
(67) | Nodalījums bīdstieņa ievietošanai
(68) | Nodalījums sešstūra stieņatslēgas ievietošanai
(69) | Nodalījums gredzenatslēgas ievietošanai

A)

  Šeit attēlotie vai aprakstītie piederumi neietilpst standarta piegādes komplektā. Pilns pārskats par izstrādājuma piederumiem ir sniegts mūsu piederumu katalogā.