# Almacenaje y transporte

## Almacenamiento de los elementos del aparato (ver figuras O1–O2)

La herramienta eléctrica le brinda la posibilidad de guardar en ella de forma segura ciertos componentes del aparato.

- Suelte el tope paralelo auxiliar (43) del tope paralelo (5).
- Inserte todos los elementos del aparato sueltos en sus depósitos de almacenamiento de la carcasa (ver la siguiente table).

Componente del aparato | Depósito de almacenamiento
--- | ---
Tope paralelo (5) | colgarlo por abajo en los rieles guía y fijar la palanca de enclavamiento (41)
Bastón de empuje (12) | insertar en el depósito (67)
Cubierta protectora (3) | en la ranura del soporte (11) y apretar con la palanca de sujeción (39)
Llave macho hexagonal (10) | insertar en el depósito (68)
Llave anular (9) | insertar en el depósito (69)
Tope angular (2) | insertar en el depósito (7)
Tope paralelo auxiliar (43) | introducir en la ranura detrás en el tope paralelo (5) y apretar firmemente con la ayuda de los tornillos de mariposa

## Transporte de la herramienta eléctrica

- Desmonte el acumulador antes de manipular la herramienta eléctrica (p. ej. en el mantenimiento, cambio de útil, etc.) así como al transportarla y guardarla. En caso contrario podría accidentarse al accionar fortuitamente el interruptor de conexión/desconexión.

Antes de transportar la herramienta eléctrica deberá realizar los pasos siguientes:

- Ponga la herramienta eléctrica en la posición de transporte ver Posición de transporte.
- Retire todos los accesorios que no puedan montarse de forma fija en la herramienta eléctrica.
  Procure transportar siempre las hojas de sierra que no precise en un recipiente cerrado.
- Empuje la ampliación de la mesa de corte (6) hasta el fondo y presione la palanca de enclavamiento (13) hacia abajo para fijarla.
- Para la elevación o transporte, utilice las asas de transporte (29).

- Para transportar la herramienta eléctrica sujétela exclusivamente por los dispositivos de transporte y jamás por los dispositivos de protección.