# Réglage d’angles d’onglet et d’angles d’inclinaison

Pour pouvoir réaliser des coupes précises, il est nécessaire après une utilisation intensive de contrôler et, le cas échéant, de corriger les réglages de base de l’outil électroportatif.

## Réglage d’angles d’inclinaison pour coupes biaises (lame de scie) (voir figure B)

Il est possible de régler des angles d’inclinaison de 0° à 45°.

- Desserrez le levier de blocage (20) dans le sens antihoraire.

Remarque : lors du desserrage complet du levier de blocage, la lame de scie bascule sous l’effet de la gravité dans une position correspondant à 30° environ.

- Tirez ou poussez le volant (14) le long de la coulisse jusqu’à ce que l’indicateur d’angle (21) indique l’angle d’inclinaison souhaité.
- Maintenez le volant dans cette position et resserrez le levier de blocage (20).

Pour permettre le réglage rapide et précis des angles d’inclinaison standard 0° et 45°, des butées réglées en usine ((22), (18)) sont installées.

## Réglage d’angles d’onglet dans le plan horizontal (butée angulaire) (voir figure C)

Il est possible de régler dans le plan horizontal des angles d’onglet de 30° (vers la gauche) à 30° (vers la droite).

- Desserrez le bouton de blocage (54) (au cas où celui-ci serait serré).
- Tournez la butée angulaire jusqu’à ce que l’indicateur d’angle (55) affiche l’angle d’onglet souhaité.
- Resserrez le bouton de blocage (54).