# Kontrollera och justera grundinställningar

För att kunna garantera exakta snitt måste efter intensiv användning elverktygets grundinställningar kontrolleras och eventuellt justeras.
För detta behövs erfarenhet och lämpliga specialverktyg.

En auktoriserad Bosch-servicestation kan snabbt och tillförlitligt utföra dessa arbeten.

##

- Ställ elverktyget i arbetsläge.
- Ställ in en vertikal geringsvinkel på 0° för sågbladet.
- Ta av skyddskåpan (3).

### Kontrollera (se bild J1)

- Ta bort bordinsatsen (25) se Montera bordinsatsen (se bild c).
- Ställ in en vinkeltolk på 90 och lägg upp den på sågbordet (23).

Benet på vinkelmallen skall ligga an mot sågklingan (26) utmed hela längden.

### Ställa in (se bild J2)

- Lossa skruvarna (58). Därmed kan 0°-anslaget (22) förskjutas.
- Lossa arreteringsspaken (20).
- Skjut ratten (14) mot 0°-anslaget tills vinkeltolkens ben över hela längden ligger på linje med sågklingan.
- Håll reglaget i detta läge och dra åt arreteringsspaken (20) igen.
- Dra åt skruven (58) igen.
- Montera bordinsatsen igen (25) se Montera bordinsatsen (se bild c).

Om vinkelvisaren (21) efter utförd inställning inte ligger i linje med 0-märket på skalan (19), ta loss skruven (59) med en krysspårmejsel och rikta in vinkelindikatorn längs 0°-märket.

Upprepa ovan beskrivna arbetsmoment på motsvarande sätt för den vertikala geringsvinkel på 45° (lossa skruven (60); förskjutning av 45°-anslaget (18)). Vinkelindikatorn (21) får sedan inte längre justeras.

##

- Ställ elverktyget i arbetsläge.
- Ta av skyddskåpan (3).

### Kontrollera

- Markera den första sågtand till vänster som är synlig över bordinsatsen med en blyertspenna.
- Ställ in en vinkeltolk på 90° och lägg upp den mot kanten på styrspåret (30).
- Förskjut vinkeltolkens ben tills det berör den märkta sågtanden och avläs avståndet mellan sågklingan och styrspåret.
- Vrid sågklingan tills den märkta tanden framtill står över bordsinsatsen.
- Förskjut vinkeltolken längs styrspåret mot märkt sågtand.
- Mät åter avståndet mellan sågklinga och styrspår.

De båda uppmätta avstånden måste vara identiska.

### Inställning

- Lossa insexkantskruvarna (61) framtill under sågbordet och insexkantskruvarna (62) baktill under sågbordet med medföljande insexnyckel (10).
- Förflytta försiktigt sågklingan tills den är parallell med styrspåret (30).
- Dra åt alla skruvar (61) och (62) igen.

##

- Positionera parallellanslaget till höger om sågklingan.
  Skjut parallellanslaget tills markeringen på skalindikatorn (56) på den undre skalan visar 29 cm.
  För att fixera, tryck spänngreppet (41) neråt igen.
- Dra spänngreppet (13) helt uppåt och dra sågbordsbreddningen (6) utåt till anslag.

### Kontrollera

Avståndsindikatorn (57) måste på den övre skalan (1) visa samma värde som markeringen på skalindikatorn (56) på den undre skalan (1).

### Inställning

- Dra åt sågbordsbreddningen (6) utåt till anslag.
- Lossa skruvarna (63) med en krysspårmejsel och rikta avståndsindikatorn (57) längs 29-cm-markeringen på den övre skalan (1).

##

- Ställ elverktyget i arbetsläge.
- Ta av skyddskåpan (3).
- Lossa spännhandtaget (41) till parallellanslaget och förskjut den tills den rör vid sågbladet.

### Kontrollera

Parallellanslaget (5) ska röra vid sågbladet över hela dess längd.

### Inställning

- Lossa insexskruven (64) med medföljande insexnyckel (10).
- Förflytta försiktigt parallellanslaget (5), tills den rör vid sågbladet över hela dess längd.
- Håll parallellanslaget i denna position och tryck spännhandtaget (41) nedåt igen.
- Dra åter fast insexkantskruvarna (64).

##

Spännkraften i parallellanslaget (5) kan efter en tids bruk minska.

- Dra åt justerskruven (24) tills parallellanslaget åter sitter stadigt på sågbordet.

##

- Ställ elverktyget i arbetsläge.
- Ta av skyddskåpan (3).
- Förskjut parallellanslaget (5) från höger tills det berör sågbladet.

### Kontrollera

Markeringen på skalindikatorn (56) måste vara parallell med 0 mm-markeringen på skalan (1).

### Inställning

- Lossa skruvarna (65) med en krysspårmejsel och rikta in markeringen längs 0-mm-markeringen.

##

### Kontrollera

Framsidan av bordinsatsen (25) måste ligga i plan med eller en aning under sågbordet, bakkanten måste ligga i plan med eller en aning över sågbordet.

### Inställning

- Ställ med spetsen av ringnyckeln (9) in rätt nivå på justeringsskruvarna (66).