# Drift

- Ta bort batteriet ur elverktyget innan åtgärder utförs på elverktyget (t.ex. underhåll, verktygsbyte) samt före transport och lagring. Om strömställaren Till/Från oavsiktligt påverkas finns risk för personskada.

Sågbladets transport- och arbetsläge
Förstoring av sågbordet
Ställ in vertikal och horisontell geringsvinkel
Inställning av parallellanslag
Ställa in tilläggsparallellanslaget
Inställning av klyvkil
Driftstart
Arbetsanvisningar
Sågning
Kontrollera och justera grundinställningar
Förvaring och transport