# Obseg dobave

Pred prvo uporabo električnega orodja preverite, ali ste prejeli vse spodaj navedene dele:

- Namizna krožna žaga z nameščenim žaginim listom (26) in razpornim klinom (4)
- Kotno vodilo (2)
- Vzporedno vodilo (5)
- Dodatno vzporedno vodilo (43)
- Pritrdilni komplet dodatnega vzporednega vodila (44) (2 pritrdilna vijaka, 2 podložki, 2 krilni matici)
- Zaščitni pokrov (3)
- Šestrobi ključ (10)
- Obročni ključ (9) s konico ploskega izvijača
- Potisno držalo (12)
- Vložek za mizo (25)

Opomba: električno orodje preverite glede morebitnih poškodb.
Pred nadaljnjo uporabo električnega orodja morate skrbno preveriti, ali zaščitne naprave oz. lažje poškodovane komponente delujejo brezhibno in v skladu s predvidenim načinom delovanja. Preverite, ali premični deli delujejo brezhibno in se ne zatikajo ter ali so deli poškodovani. Vsi deli morajo biti pravilno nameščeni in vsi pogoji izpolnjeni, da je zagotovljeno brezhibno delovanje orodja.
Poškodovane zaščitne naprave in dele naj strokovno popravi ali zamenja pooblaščeni serviser.