# 吸除廢塵／料屑

含鉛顏料、部分木材種類、礦石和金屬的加工廢塵有害健康。機器操作者或施工現場附近的人員如果接觸、吸入這些廢塵，可能會引發過敏反應或感染呼吸道疾病。
某些塵埃（例如加工橡木或山毛櫸的廢塵）可能致癌，特別是與處理木材的添加劑（例如木材的防腐劑等）結合之後。唯有受過專業訓練的人才能夠進行含石棉物料的加工。

- 儘可能使用適合物料的吸塵裝置。
- 工作場所要保持空氣流通。
- 建議佩戴 P2 過濾等級的口罩。

請留意並遵守貴國的物料加工相關法規。

- 避免讓工作場所堆積過多的塵垢。塵埃容易被點燃。

廢塵／料屑吸集裝置可能被廢塵、廢屑或工件殘屑堵塞。

- 關閉電動工具並取出充電電池。
- 請您稍候，讓鋸片完全停止轉動。
- 找出造成堵塞的原因，並且排除障礙。

- 為了避免鋸切鋁材時釀成火災，請將下方鋸片護蓋清除乾淨並且不要使用集塵袋。

##

您可打開 (46)下方鋸片護蓋，以便去除工件碎片及大塊鋸屑。

- 關閉電動工具並從電動工具中取出充電電池。
- 請您稍候，讓鋸片完全停止轉動。
- 將電動工具側傾。
- 打開地板網柵 (33)（請參考圖 a）。
- 稍微相互拉動下方鋸片護蓋的卡舌 (47)，然後掀開下方鋸片護蓋 (46)。
- 清除工件的碎塊和鋸屑。
- 重新關上下方鋸片護蓋 (46)，直到卡舌 (47) 卡入。
- 關閉地板網柵 (33)。
- 把電動工具調整至工作位置。

##

- 將合適的吸塵器軟管牢牢套入吸塵轉接頭 (31) 中。

根據工件材質選擇合適的吸塵器。

吸集可能危害健康、可能致癌或乾燥的廢塵時，務必使用特殊吸塵器。