# Mise en marche

##

- Pour mettre en marche l’outil électroportatif, appuyez des deux côtés sur l’interrupteur Marche/Arrêt (16) et tirez-le vers le haut.

##

- Poussez l’interrupteur Marche/Arrêt (16) à fond vers le bas.

##

Pour éviter toute utilisation non autorisée, vous pouvez bloquer l’interrupteur Marche/Arrêt (16) à l’aide d’un cadenas.

- Insérez un cadenas à anse longue dans l’orifice de l’interrupteur Marche/Arrêt (16) et fermez-le.