# Datos técnicos

Sierra circular de mesa |  | GTS 18V-216 | GTS 18V-216
--- | --- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0K0 | ‎3 601 M44 0B0
Tensión nominal | V= | 18 | 18
Número de revoluciones en vacíoA) | min-1 | 4500 | 4500
Limitación de la corriente de arranque |  | ● | ●
Peso según EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 20,5−21,6 | 20,5−21,6
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0...+35 | 0...+35
Temperatura ambiente permitida durante el servicioC) y en el almacenamiento | °C | –20...+50 | –20...+50
Acumuladores compatibles |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Acumuladores recomendados para plena potencia |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Cargadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Dimensiones (incluidos los elementos del aparato desmontables)
Ancho x fondo x altura | mm | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
Medidas que deberán cumplir las hojas de sierra
Diámetro de la hoja de sierra | mm | 216 | 216
Grosor del disco base | mm | <1,5 | 1,5–2,1
Mín. grosor del diente/triscado | mm | >1,7 | >2,3
Diámetro de taladro | mm | 30 | 25,4

A)

  Medido a 20−25 °C con acumulador ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  depende de la batería utilizada

C)

  Potencia limitada a temperaturas < 0 °C

Tamaño máximo de la pieza de trabajo: ver Dimensiones máximas de la pieza de trabajo

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.