# Reglarea limitatorului paralel

Limitatorul paralel (5) poate fi poziţionat la stânga (scala neagră) sau la dreapta (scala argintie) pânzei de ferăstrău. Marcajul de pe indicatorul scalei (56) indică distanţa reglată dintre limitatorul paralel şi pânza de ferăstrău pe scală (1).
Poziţionează limitatorul paralel pe partea dorită a pânzei de ferăstrău vezi Montarea limitatorului paralel (consultaţi imaginea e).

## Reglarea limitatorului paralel
când masa de lucru pentru ferăstrău nu este extinsă

- Detensionează mânerul de tensionare (41) al limitatorului paralel (5). Împinge limitatorul paralel până când marcajul de pe indicatorul scalei (56) indică distanţa dorită până la pânza de ferăstrău.
  Dacă masa de lucru pentru ferăstrău nu este extinsă, este valabilă inscripţia inferioară a scalei argintii (1).
- Pentru fixare, apasă din nou în jos mânerul de tensionare (41).

## Reglarea limitatorului paralel
când masa de lucru pentru ferăstrău este extinsă (consultă imaginea D)

- Poziţionează limitatorul paralel la dreapta faţă de pânza de ferăstrău.
  Împinge limitatorul paralel până când marcajul de pe indicatorul scalei (56) indică pe scala inferioară 29 cm.
  Pentru fixare, apasă din nou în jos mânerul de tensionare (41).
- Trage complet în sus mânerul de tensionare (13) pentru extensia mesei de lucru pentru ferăstrău.
- Trage în afară extensia mesei de lucru pentru ferăstrău (6) până când indicatorul de distanţă (57) indică distanţa dorită până la pânza de ferăstrău pe scala superioară.
- Apasă în jos mânerul de tensionare (13).
  Astfel, extensia mesei de lucru pentru ferăstrău este fixată.