# Saeketta vahetamine (vt jn l1−l4)

- Eemaldage aku seadmest enne mis tahes töid seadme kallal (nt hooldus, tarvikute vahetus jmt), samuti enne seadme transpor‌timist ja hoiulepanekut. Lüliti (sisse/välja) juhuslik käsitsemine toob kaasa vigastuste ohu.

- Saeketta paigaldamisel kandke kaitsekindaid. Esineb kehavigastuste oht.

- Kasutage ainult saekettaid, mille maksimaalne lubatud kiirus on suurem teie elektrilise tööriista tühikäigu-pöörlemiskiirusest.

- Kasutage üksnes käes‌olevas kasutusjuhendis esitatud ja elektrilisele tööriistale märgitud andmetele vastavaid saekettaid, mida on vastavalt standardile EN 847-1 testitud ja asjaomaselt tähistatud.

- Kasutage ainult selle elektrilise tööriista tootja soovitatud saelehti, mis sobivad materjalile, mida soovite töödelda.Nii väldite saehambaotste ülekuumenemist ja töödeldava plasti sulamist.

- Ärge kasutage kiirlõiketerasest (HSS) saekettaid. Sellised saekettad võivad kergesti murduda.

##

- Avage lukustushoob (39) ja tõmmake kaitsekate (3) eraldukiilul (4) olevast soonest välja.
- Keerake lukustuskruvi (38) silmusvõtme (9) kruvikeerajaotsakuga pööramissuunas "lukk lahti" ja tõstke lauapanus (25) tööriistašahtist välja. Tõstmise lihtsustamiseks kasutage haardesüvendit (48).
- Keerake vänta (15) päripäeva lõpuni nii, et saeketas (26) asub saepingi kohal kõrgeimas asendis.
- Keerake kinnitusmutrit (49) silmusvõtmega (9) ja tõmmake samaaegselt spindli lukustushooba (50), kuni see fikseerub.
- Hoidke spindli lukustushooba tõmmatult ja keerake kinnitusmutter vastupäeva maha.
- Võtke kinnitusäärik (51) ära.
- Eemaldage saeketas (26).

##

- Vajaduse korral puhastage enne paigaldamist kõik paigaldatavad detailid.
- Asetage uus saeketas tugiäärikule (52) tööriistaspindlil (53).

Juhis: Ärge kasutage liiga väikest saeketast. Saeketta ja lõikekiilu vaheline kaugus võib olla maksimaalseltt 3−8 mm.

- Paigaldamisel veenduge, et hammaste lõikesuund (noole suund saekettal) vastab eralduskiilul oleva noole suunale!

- Asetage kinnitusäärik (51) ja kinnitusmutter (49) kohale.
- Keerake kinnitusmutrit (49) silmusvõtmega (9) ja tõmmake samal ajal spindli lukustushooba (50), kuni see fikseerub.
- Keerake kinnitusmutter päripäeva kinni.
- Asetage vaheplaat (25) tööriistašahti eralduskiilule (4). Keerake lukustuskruvi (38) silmusvõtme (9) kruvikeerajaotsakuga pööramissuunas „lukk kinni“ lõpuni.
- Pange kaitsekate (3) tagasi.