# Kasutamine

- Eemaldage aku seadmest enne mis tahes töid seadme kallal (nt hooldus, tarvikute vahetus jmt), samuti enne seadme transpor‌timist ja hoiulepanekut. Lüliti (sisse/välja) juhuslik käsitsemine toob kaasa vigastuste ohu.

Saeketta transpordi- ja tööasend
Saepingi suurendamine
Horisontaalse ja vertikaalse kaldenurga seadmine
Paralleeljuhiku reguleerimine
Lisaparalleeljuhiku seadmine
Lõikekiilu reguleerimine
Kasutuselevõtt
Tööjuhised
Saagimine
Põhiseadete kontrollimine ja muutmine
Hoiulepanek ja transport