# Caractéristiques techniques

Scie circulaire à table |  | GTS 18V-216 | GTS 18V-216
--- | --- | --- | ---
Référence |  | ‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0K0 | ‎3 601 M44 0B0
Tension nominale | V= | 18 | 18
Régime à videA) | min-1 | 4500 | 4500
Limitation du courant de démarrage |  | ● | ●
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 20,5−21,6 | 20,5−21,6
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0...+35 | 0...+35
Températures ambiantes autorisées pendant l’utilisationC) et pour le stockage | °C | –20...+50 | –20...+50
Accus compatibles |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Accus recommandés pour des performances maximales |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Chargeurs recommandés |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Dimensions (y compris les éléments amovibles)
Largeur x profondeur x hauteur | mm | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
Dimensions admissibles des lames de scie
Diamètre de lame de scie | mm | 216 | 216
Épaisseur de corps de lame | mm | <1,5 | 1,5–2,1
Épaisseur/avoyage mini des dents | mm | >1,7 | >2,3
Diamètre de l’alésage | mm | 30 | 25,4

A)

  Mesuré à 20−25 °C avec accu ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  Dépend de l’accu utilisé

C)

  Performances réduites à des températures < 0 °C

Dimensions maximales de la pièce : voir Dimensions maximales de la pièce

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.