# Sagbladets transport- og arbeidsstilling

## Transportstilling

- Ta av beskyttelsesdekselet (3), fjern innleggsplaten (25) og sett spaltekniven (4) i den nederste stillingen. Sett inn innleggsplaten (25) igjen.
- Drei sveiven (15) mot urviseren til tennene til sagbladet (26) er under sagbordet (23).
- Skyv sagbordutvidelsen (6) helt inn.
  Trykk spennhåndtaket (13) ned. Dermed er sagbordutvidelsen fiksert.

## Arbeidsstilling

- Sett spaltekniven (4) i den øverste stillingen nøyaktig over midten på sagbordet, sett inn innleggsplaten (25) og monter beskyttelsesdekselet (3).
- Drei sveiven (15) med urviseren til de øvre tennene til sagbladet (26) er ca. 3−6 mm over emnet.