# Símbolos

Os seguintes símbolos podem ser importantes para a utilização da sua ferramenta elétrica. Memorize os símbolos e o respetivo significado. A interpretação correta dos símbolos permite uma utilização melhor e mais segura da ferramenta elétrica.

Símbolos e seus respetivos significados
| Não coloque as mãos na área de serra com a ferramenta elétrica em funcionamento. Há perigo de lesões se houver contato com o disco de serra.
| Usar uma máscara de proteção contra pó.
| Usar protetor auricular. O ruído pode causar perda de audição.
| Usar óculos de proteção.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0B0 | Verifique as dimensões da lâmina de serra. Não deve haver folga entre o diâmetro do orifício e o fuso da ferramenta. Se for necessário usar peças redutoras, certifique-se de que as dimensões da peça redutora são adequadas para a espessura da base do disco e para o diâmetro do orifício da lâmina de serra, assim como para o fuso da ferramenta. Se possível, use as peças redutoras fornecidas com o disco de serra. O diâmetro do disco de serra deve corresponder ao descrito no símbolo.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 | a O diâmetro do disco de serra pode ser no máximo de 216 mm. b Ao substituir o disco de serra, certifique-se de que a largura de corte não é inferior a 1,7 mm e a espessura da base do disco não é superior a 1,5 mm. Caso contrário, há o perigo de a cunha abridora emperrar na peça. c A espessura da cunha abridora é de 1,6 mm. d O sentido de corte dos dentes (sentido da seta no disco de serra) deve corresponder com o sentido da seta na cunha abridora.
‎3 601 M44 0B0 | a O diâmetro do disco de serra pode ser no máximo de 216 mm. b Ao substituir o disco de serra, certifique-se de que a largura de corte não é inferior a 2,3 mm e a espessura da base do disco não é superior a 2,1 mm. Caso contrário, há o perigo de a cunha abridora emperrar na peça. c A espessura da cunha abridora é de 2,2 mm. d O sentido de corte dos dentes (sentido da seta no disco de serra) deve corresponder com o sentido da seta na cunha abridora.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 | A espessura da cunha abridora é de 1,6 mm. A altura máxima possível da peça é de 70 mm.
‎3 601 M44 0B0 | A espessura da cunha abridora é de 2,2 mm. A altura máxima possível da peça é de 70 mm.
| lado esquerdo: mostra o sentido de rotação da manivela para rebaixar (posição de transporte) e para elevar (posição de trabalho) o disco de serra. Lado direito: mostra a posição da alavanca de bloqueio para fixar o disco de serra e, ao ajustar, o ângulo de meia-esquadria vertical (disco de serra giratória).
| Com a marcação CE, o fabricante confirma que a ferramenta elétrica está em conformidade com as diretrizes da UE aplicáveis.