# 符號

以下符號可以幫助您正確地使用本電動工具。請牢記各符號和它們的代表意義。正確了解各符號代表的意思，可以幫助您更有把握更安全地操作本電動工具。

符號和它們的代表意義
| 當電動工具運轉時，切勿把手伸進鋸切範圍內。 手若觸碰鋸片有被割傷的危險。
| 請佩戴防塵面罩。
| 請佩戴耳罩。 工作噪音會損壞聽力。
| 請佩戴護目鏡。
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0B0 | 請注意鋸片尺寸。鋸片上的內孔直徑必須和工具主軸完全吻合，不能有空隙。如果必須使用異徑管，則應注意：異徑管尺寸必須與鋸片主體厚度、鋸片內孔直徑以及工具主軸直徑相配。請儘可能使用鋸片隨附的異徑管。 鋸片直徑必須與符號上的數值相符。
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 | a 鋸片直徑的最大容許值是 216 mm。 b 更換鋸片時請注意：鋸切寬度不得小於 1.7 mm 且鋸片主體的厚度不得大於 1.5 mm。否則劈開楔有卡在工件中之虞。 c 劈開楔的厚度是 1.6 mm。 d 鋸齒的鋸切方向（即鋸片上的箭頭指示方向）必須與劈開楔上的箭頭指示方向一致。
‎3 601 M44 0B0 | a 鋸片直徑的最大容許值是 216 mm。 b 更換鋸片時請注意：鋸切寬度不得小於 2.3 mm 且鋸片主體的厚度不得大於 2.1 mm。否則劈開楔有卡在工件中之虞。 c 劈開楔的厚度是 2.2 mm。 d 鋸齒的鋸切方向（即鋸片上的箭頭指示方向）必須與劈開楔上的箭頭指示方向一致。
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 | 劈開楔的厚度是 1.6 mm。 能處理的最大工件高度是 70 mm。
‎3 601 M44 0B0 | 劈開楔的厚度是 2.2 mm。 能處理的最大工件高度是 70 mm。
| 左邊： 為您指示降低（進入搬運位置）及升高（進入工作位置）鋸片時手搖桿應旋轉的方向。 右邊： 為您指示想要固定鋸片時制動桿應設定的位置以及調整垂直斜鋸角時制動桿應設定的位置（鋸片可翻轉）。
| CE 標章代表製造商認證此電動工具符合歐盟現行指令。