# Робота

- Перед усіма маніпуляціями з електроінструментом (напр., технічним обслуговуванням, заміною робочого інструмента тощо), а також при його транспортуванні і зберіганні виймайте акумуляторну батарею з електроінструменту. При ненавмисному включенні вимикача існує небезпека поранення.

Транспортне і робоче положення пиляльного диска
Збільшення площі стола
Налаштування вертикального і горизонтального кута розпилювання
Настроювання паралельного упора
Настроювання додаткового паралельного упора
Настроювання розпірного клина
Початок роботи
Вказівки щодо роботи
Розпилювання
Перевірка і настройка базових параметрів
Зберігання і транспортування