# Namestitev

- Pred začetkom kakršnihkoli del na elek‌trič‌nem orodju (na primer vzdrževanje, zame‌nja‌va orodja in podobno) kakor tudi med transportiranjem in shranjevanjem je treba iz električnega orodja odstraniti akumula‌torsko baterijo. Pri nenamernem aktiviranju vklopno/iz‌klop‌nega stikala obstaja nevarnost telesnih poškodb.

Obseg dobave
Orodja, ki so potrebna poleg tistih, ki so v obsegu dobave:
Namestitev sestavnih delov
Stacionarna ali premična namestitev
Odsesavanje prahu/ostružkov
Menjava žaginega lista