# Brug

- Tag altid akkuen ud af el‑værktøjet, før der arbejdes på el‑værktøjet (f.eks. vedligeholdelse, værktøjsskift osv.) samt før det transporteres og lægges til opbevaring. Utilsigtet aktivering af start-stop-kontakten er forbundet med kvæstelsesfare.

Savklingens transport- og ‌arbejdsstilling
Savbord forstørres
Indstilling af lodrette og vandrette geringsvinkler
Indstilling af parallelanslag
Indstilling af ekstra parallelanslag
Spaltekniv indstilles
Ibrugtagning
Arbejdsvejledning
Savning
Kontrol og indstilling af grundindstillinger
Opbevaring og transport