# ตำแหน่งขนย้ายและตำแหน่งทำงานของใบเลื่อย

## ตำแหน่งขนย้าย

- ถอดกระบังป้องกัน (3) ออก ถอดแผ่นแทรกโต๊ะ (25) ออก และจัดวางลิ่มแยก (4) ในตำแหน่งต่ำสุด ใส่แผ่นแทรกโต๊ะ (25) เข้าอีกครั้ง
- หมุนข้อเหวี่ยง (15) ทวนเข็มนาฬิกาจนฟันของใบเลื่อย (26) อยู่ใต้โต๊ะเลื่อย (23)
- เลื่อนส่วนขยายโต๊ะเลื่อย (6) เข้าด้านในทั้งหมด
  กดด้ามหนีบ (13) ลง ในลักษณะนี้ส่วนขยายโต๊ะเลื่อยจะถูกล็อค

## ตำแหน่งทำงาน

- จัดวางลิ่มแยก (4) ในตำแหน่งบนสุดเหนือกึ่งกลางใบเลื่อยพอดี ใส่แผ่นแทรกโต๊ะ (25) เข้า และติดตั้งกระบังป้องกัน (3)
- หมุนข้อเหวี่ยง (15) ตามเข็มนาฬิกาจนฟันบนของใบเลื่อย (26) อยู่เหนือชิ้นงานประมาณ 3 - 6 มม.