# Symboly

Následující symboly mohou mít význam při používání vašeho elektronářadí. Zapamatujte si prosím symboly a jejich význam. Správný výklad symbolů vám pomáhá elektronářadí lépe a bezpečněji používat.

Symboly a jejich význam
| Nedávejte ruce do oblasti řezání, když elektrické nářadí běží. Při kontaktu s pilovým kotoučem hrozí nebezpečí poranění.
| Noste ochrannou masku proti prachu.
| Noste ochranu sluchu. Působení hluku může způsobit ztrátu sluchu.
| Noste ochranné brýle.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0B0 | Dbejte na rozměry pilového kotouče. Průměr otvoru musí bez vůle pasovat na vřeteno nářadí. Pokud je nutné použít redukce, dbejte na to, aby rozměry redukce odpovídaly tloušťce těla kotouče a průměru otvoru pilového kotouče a dále průměru vřetena nářadí. Pokud možno používejte redukce, které jsou součástí dodávky pilového kotouče. Průměr pilového kotouče musí souhlasit s údajem na symbolu.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 | a Průměr pilového kotouče smí činit maximálně 216 mm. b Při výměně pilového kotouče dbejte na to, aby šířka řezu nebyla menší než 1,7 mm a tloušťka těla pilového kotouče nebyla větší než 1,5 mm. Jinak hrozí nebezpečí, že se rozpěrný klín v obrobku zasekne. c Tloušťka rozpěrného klínu činí 1,6 mm. d Směr řezání zubů (směr šipky na pilovém kotouči) se musí shodovat se směrem šipky na rozpěrném klínu.
‎3 601 M44 0B0 | a Průměr pilového kotouče smí činit maximálně 216 mm. b Při výměně pilového kotouče dbejte na to, aby šířka řezu nebyla menší než 2,3 mm a tloušťka těla pilového kotouče nebyla větší než 2,1 mm. Jinak hrozí nebezpečí, že se rozpěrný klín v obrobku zasekne. c Tloušťka rozpěrného klínu činí 2,2 mm. d Směr řezání zubů (směr šipky na pilovém kotouči) se musí shodovat se směrem šipky na rozpěrném klínu.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 | Tloušťka rozpěrného klínu činí 1,6 mm. Maximální možná výška obrobku činí 70 mm.
‎3 601 M44 0B0 | Tloušťka rozpěrného klínu činí 2,2 mm. Maximální možná výška obrobku činí 70 mm.
| Levá strana: Indikuje směr otáčení kliky pro spuštění (transportní poloha) a zvednutí (pracovní poloha) pilového kotouče. Pravá strana: Indikuje polohu aretační páčky pro zajištění pilového kotouče a při nastavení svislého pokosového úhlu (pilový kotouč lze naklápět).
| Značkou CE výrobce potvrzuje, že elektrické nářadí splňuje platné směrnice EU.