# Kesme

##

- Paralellik mesnedini (5) istediğiniz kesme genişliğine ayarlayın.
- İş parçasını testere tezgahında koruyucu kapak (3) önüne koyun.
- Testere bıçağını koldan (15) testere bıçağının (26) üst dişleri iş parçasının yaklaşık 3−6 mm üzerine gelecek şekilde kaldırın veya alçaltın.
- Elektrikli el aletini çalıştırın.
- İş parçasını düzgün itme kuvveti ile testereleyin.
  Çok fazla baskı uygularsanız, testere bıçağı uçları aşırı ısınabilir ve iş parçası zarar görebilir.
- Elektrikli el aletini kapatın ve testere bıçağı tam olarak duruncaya kadar bekleyin.

##

- Testere bıçağının istenen dikey gönye açısını ayarlayın.
  Testere bıçağı sola doğru yatırıldığında, paralellik mesnedi (5) testere bıçağının sağında olmalıdır.
- Çalışma adımlarını buna göre takip edin: Bakınız Düz hatlı kesme

##

- İstenen gönye açısını yatay gönye aşısıyla açılı mesnette (2) ayarlayın.
- İş parçasını açılı mesnede (2) dayayın.
- Kol (15) yardımı ile testere bıçağını üst testere dişleri iş parçasının yaklaşık 5 mm üzerine gelecek biçimde kaldırın veya indirin.
- Elektrikli el aletini çalıştırın.
- İş parçasını bir elinizde açılı mesnede bastırın ve diğer elinizle tespit topuzuna (54) yavaşça kılavuz oluğa (30) öne doğru itin.
- Elektrikli el aletini kapatın ve testere bıçağı tam olarak duruncaya kadar bekleyin.