# Transport- en werkstand van het zaagblad

## Transportstand

- Verwijder de veiligheidsafdekking (3), verwijder het tafelinzetstuk (25) en plaats het spouwmes (4) in de onderste stand. Plaats het tafelinzetstuk (25) weer.
- Draai de kruk (15) tegen de klok in (naar links) tot de tanden van het zaagblad (26) zich onder de zaagtafel (23) bevinden.
- Schuif de zaagtafelverbreding (6) helemaal naar binnen.
  Duw de spangreep (13) omlaag. De zaagtafelverbreding is nu vastgezet.

## Werkstand

- Plaats het spouwmes (4) in de bovenste stand precies boven het midden van het zaagblad, plaats het tafelinzetstuk (25) en monteer de veiligheidsafdekking (3).
- Draai de kruk (15) met de klok mee (naar rechts) tot de bovenste tanden van het zaagblad (26) zich ca. 3−6 mm boven het werkstuk bevinden.