# Az alkatrészek felszerelése

- Óvatosan vegye ki a fűrésszel szállított valamennyi alkatrészt a csomagból.
- Távolítson el minden csomagolóanyagot az elektromos kéziszerszámról és a készülékkel szállított tartozékokról.

- Forgassa el ütközésig a (34) reteszelőcsavarokat a (9) gyűrűskulcs csúcsával a "Zár nyitva" irányba és nyissa ki a (33) padlórácsot (lásd a a ábrát).
  Távolítsa el a csomagolóanyagot a motorblokk alól.

A készülék következő részei közvetlenül a házhoz vannak erősítve: (12) tolófa, (9) gyűrűskulcs, (10) belső hatlapos csavarkulcs, (5) párhuzamvezető, (2) szögvezető, (31) elszívó adapter, (43) kiegészítő párhuzamvezető a (44) rögzítőkészlettel, (3) védőburkolat.

- Mihelyt szüksége van ezek közül valamelyik alkatrészre, vegye ki azt óvatosan a tárolójából.

##

Figyelem: A helyzetbeállítás előtt, ha szükséges tisztítsa meg valanmennyi felszerelésre kerülő alkatrészt.

- Forgassa el a (15) forgatókart ütközésig az óramutató járásával megegyező irányban, úgy hogy a (26) fűrészlap a fűrészasztal felett a lehető legmagasabb helyzetben legyen.
- Oldja ki az óramutató járásával megegyező irányban a (36) rögzítőkart, amíg az felfelé mutat.
- Tolja el a (4) feszítőéket a (36) rögzítőkar felé, amíg azt felfelé nem lehet húzni.
- Húzza teljesen felfelé a feszítőéket, úgy hogy az pontosan a fűrészlap közepe felett helyezkedjen el.
- Pattintsa be mindkét (37) csapot a feszítőék felső furataiba, majd húzza meg ismét szorosra a (36) rögzítőkart.
  A (35) jelöléseknek a szorítón és a (36) rögzítőkaron az ábrán látható helyzetben kell lenniük.

##

- Tegye be a (25) asztalbetétet a (4) feszítőék fölé a szerszámaknába.
- Forgassa el ütközésig a (38) reteszelőcsavart a (9) gyűrűskulcs csúcsával a "Zár nyitva" irányba.

A (25) asztalbetét elülső oldalának egy síkban, vagy kicsivel lejjebb kell lennie a fűrészasztallal, a hátoldalnak egy síkban, vagy kicsivel feljebb kell lennie a fűrészasztalnál.

##

Megjegyzés: Csak akkor szerelje fel a védőburkolatot, ha a feszítőék a legfelső helyzetben pontosan a fűrészlap közepe felett helyezkedik el (lásd a b2 ábrát). Ne szerelje fel a védőburkolatot, ha a feszítőék a legalsó helyzetben (kiszállításkori állapot vagy a hornyok fűrészeléséhez szükséges helyzet) van (lásd a b1 ábrát).

- Lazítsa ki a (39) rögzítőkart és vegye ki a (3) védőburkolatot a (11) tartóból.
- Tartsa az egyik kezével szilárdan fogva a (3) védőburkolat fűrészlapvédőlapját (felső fémsín) és a másik kezével húzza felfelé a (39) rögzítőkart.
- Tolja be hátrafelé a (40) vezetőcsapot a (4) feszítőék hornyába.
- Vezesse lefelé a (3) védőburkolatot, amíg a fűrészlapvédőlap (felső fémsín) párhuzamos helyzetbe kerül a (23) fűrészasztal felületével.
- Nyomja le a (39) rögzítőkart. A rögzítőkarnak érezhetően és hallhatóan be kell pattannia a reteszelési helyzetbe és a (3) védőburkolatnak szilárdan és biztonságosan rögzítve kell felszerelve lennie.

- Minden egyes használat előtt ellenőrizze, hogy a védőburkolat kifogástalanul mozog-e. Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha a védőburkolat nem mozog szabadon és nem zárul azonnal be.

##

A (5) párhuzamvezetőt a fűrészlaptól jobbra és balra is el lehet helyezni.

- Lazítsa ki a (5) párhuzamvezető (41) szorító fogantyúját. A (42) V-megvezetés ezáltal tehermentesítésre kerül.
- Először tegye be a párhuzamvezetőt a V-vezetőelemmel a fűrészasztal (32) vezetőhornyába. Ezután állítsa be a párhuzamvezetőt a fűrészasztal első (27) vezetőhornyában.
  A párhuzamos ütközőt most tetszőlegesen el lehet tolni.
- A párhuzamvezető rögzítéséhez nyomja le a (41) szorító fogantyút.

##

Keskeny munkadarabok és függőleges sarkalószögek fűrészeléséhez fel kell szerelni a (43) kiegészítő párhuzamvezetőt a (5) párhuzamvezetőre.
A kiegészítő párhuzamvezetőt a szükségnek megfelelően a (5) párhuzamvezetőnek mind a bal, mind a jobb oldalára fel lehet szerelni.

A felszereléshez használja a (44) "Kiegészítő párhuzamvezető" rögzítőkészletet (2 rögzítőcsavar, 2 alátét, 2 szárnyasanya).

- Dugja keresztül a rögzítőcsavarokat a (5) párhuzamvezető oldalsó furatain.
- A csavarfejek a kiegészítő párhuzamvezető megvezetésére szolgálnak.
- Tolja rá a (43) kiegészítő párhuzamvezetőt a rögzítőcsavarok fejére.
- Tegye fel az alátéteket a rögzítőcsavarokra és rögzítse szorosan a csavarok segítségével a szárnyasanyákat.

##

- Vezesse be a (45) szögvezető (2) vezetősínjét a fűrészasztal egyik erre előirányzott (30) vezetőhornyába.