# Semboller

Aşağıdaki semboller elektrikli el aletinizi kullanırken önemli olabilir. Lütfen sembolleri ve anlamlarını zihninize iyice yerleştirin. Sembollerin doğru yorumu elektrikli el aletini daha iyi daha güvenli kullanmanıza yardımcı olur.

Semboller ve anlamları
| Elektrikli el aleti çalışır durumda iken ellerinizi kesme alanına uzatmayın. Testere bıçağına temas ederseniz yaralanma tehlikesi ortaya çıkar.
| Koruyucu toz maskesi kullanın.
| Kulak koruması kullanın. Çalışırken çıkan gürültü kalıcı işitme kayıplarına neden olabilir.
| Koruyucu gözlük kullanın.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0B0 | Testere bıçağının ölçülerine dikkat edin. Testere bıçağının delik çapı arada boşluk kalmadan alet miline uymalıdır. Redüktör parçalarının kullanılması gerekli olduğunda, redüktör parçası ölçülerinin testere bıçağı kalınlığına, delik çapına ve uç mili çapına uygun olmasına dikkat edin. Mümkün olduğu kadar testere bıçağı ile birlikte teslim edilen redüktör parçalarını kullanın. Testere bıçağı çapı sembol üzerindeki veriye uymalıdır.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 | a Testere bıçağı çapı en fazla 216 mm olmalıdır. b Testere bıçağını değiştirirken kesme genişliğinin 1,7 mm'den daha küçük olmamasına ve bıçak kalınlığının 1,5 mm'den daha büyük olmamasına dikkat edin. Aksi takdirde yarma kamasının iş parçası içinde sıkışma tehlikesi vardır. c Yarma kaması kalınlığı 1,6 mm'dir. d Dişlerin kesme yönü (testere bıçağı üzerindeki okun yönü) yarma kaması üzerindeki okun yönü ile aynı olmalıdır.
‎3 601 M44 0B0 | a Testere bıçağı çapı en fazla 216 mm olmalıdır. b Testere bıçağını değiştirirken kesme genişliğinin 2,3 mm'den daha küçük olmamasına ve bıçak kalınlığının 2,1 mm'den daha büyük olmamasına dikkat edin. Aksi takdirde yarma kamasının iş parçası içinde sıkışma tehlikesi vardır. c Yarma kaması kalınlığı 2,2 mm'dir. d Dişlerin kesme yönü (testere bıçağı üzerindeki okun yönü) yarma kaması üzerindeki okun yönü ile aynı olmalıdır.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 | Yarma kaması kalınlığı 1,6 mm'dir. Mümkün olan iş parçası yüksekliği maksimum 70 mm'dir.
‎3 601 M44 0B0 | Yarma kaması kalınlığı 2,2 mm'dir. Mümkün olan iş parçası yüksekliği maksimum 70 mm'dir.
| Sol taraf: Krankın testere bıçağını indirme için dönme yönünü (Taşıma pozisyonu) ve kaldırma yönünü (Çalışma pozisyonu) gösterir. Sağ taraf: Kilitleme kolunun testere bıçağını tespit pozisyonunu ve ayarlama işlemi esnasındaki dikey gönye açısını (testere bıçağı hareket ettirilebilir) gösterir.
| CE işareti ile üretici elektrikli el aletinin EU yönergelerine uygun olduğunu onaylar.