# Vyobrazené komponenty

Číslovanie zobrazených komponentov sa vzťahuje na znázornenie elektrického náradia na grafickej strane.

(1) | Stupnica vzdialenosti pílového listu od paralelného dorazu
(2) | Uhlový doraz
(3) | Ochranný kryt
(4) | Štrbinový klin
(5) | Paralelný doraz
(6) | Rozšírenie rezacieho stola
(7) | Priestor na odkladanie uhlového dorazu
(8) | Montážne otvory
(9) | Prstencový kľúč (23 mm; 13 mm)
(10) | Kľúč s vnútorným šesťhranom (5 mm)
(11) | Držiak na odkladanie ochranného krytu
(12) | Posúvač obrobku
(13) | Upevňovacia rukoväť pre rozšírenie rezacieho stola
(14) | Ručné koleso
(15) | Kľuka na zdvíhanie a spúšťanie pílového listu
(16) | Vypínač
(17) | AkumulátorA)
(18) | Doraz pre uhol zošikmenia 45° (vertikálne)
(19) | Stupnica pre uhol zošikmenia (vertikálne)
(20) | Aretačná páčka na nastavovanie vertikálneho uhla zošikmenia
(21) | Ukazovateľ uhla zošikmenia (vertikálne)
(22) | Doraz pre uhol zošikmenia 0° (vertikálne)
(23) | Rezací stôl
(24) | Skrutka na presné nastavenie pre silu upnutia paralelného dorazu
(25) | Vložka stola
(26) | Pílový list
(27) | Vodiaca drážka pre paralelný doraz
(28) | Tlačidlo na odistenie akumulátoraA)
(29) | Rukoväť na prenášanie
(30) | Vodiaca drážka pre uhlový doraz
(31) | Odsávací adaptér
(32) | Vodiaca drážka tvaru V na rezacom stole pre paralelný doraz
(33) | Mriežka v dne
(34) | Aretačná skrutka mriežky v dne
(35) | Označenia upínacej páčky/svorky
(36) | Upínacia páčka štrbinového klinu
(37) | Pozičné kolíky pre štrbinový klin
(38) | Aretačná skrutka vložky stola
(39) | Upínacia páčka ochranného krytu
(40) | Vodiaci čap ochranného krytu
(41) | Upevňovacia rukoväť paralelného dorazu
(42) | Vedenie tvaru V paralelného dorazu
(43) | Prídavný paralelný doraz
(44) | Upevňovacia súprava „Prídavný paralelný doraz“
(45) | Vodiaca koľajnička uhlového dorazu
(46) | Dolný kryt pílového listu
(47) | Príložka dolného krytu pílového listu
(48) | Úchopový otvor na nadvihnutie vložky stola
(49) | Upínacia matica
(50) | Aretačná páčka vretena
(51) | Upínacia príruba
(52) | Upevňovacia príruba
(53) | Vreteno náradia
(54) | Aretačný gombík pre ľubovoľný uhol zošikmenia (horizontálne)
(55) | Ukazovateľ uhla zošikmenia na uhlovom doraze
(56) | Zobrazenie stupnice
(57) | Ukazovateľ vzdialenosti rezacieho stola
(58) | Krížová skrutka na nastavenie dorazu 0°
(59) | Skrutka pre ukazovateľ uhla (vertikálne)
(60) | Krížová skrutka na nastavenie dorazu 45°
(61) | Skrutky s vnútorným šesťhranom (5 mm) na nastavenie rovnobežnosti pílového listu
(62) | Skrutky s vnútorným šesťhranom (5 mm) vzadu na nastavenie rovnobežnosti pílového listu
(63) | Skrutka ukazovateľa vzdialenosti rezacieho stola
(64) | Skrutky s vnútorným šesťhranom (5 mm) na nastavenie rovnobežnosti paralelného dorazu
(65) | Skrutka ukazovateľa vzdialenosti paralelného dorazu
(66) | Nastavovacie skrutky pre vložku stola
(67) | Priestor na odloženie posúvača obrobku
(68) | Priestor na odloženie kľúča s vnútorným šesťhranom
(69) | Priestor na odloženie prstencového kľúča

A)

  Vyobrazené alebo opísané príslušenstvo nepatrí do štandardného rozsahu dodávky. Kompletné príslušenstvo nájdete v našom sortimente príslušenstva.