# Colocação em ‌funcionamento

##

- Para a colocação em funcionamento pressione nos dois lados o interruptor de ligar/desligar (16) e puxe-o para cima.

##

- Pressione o interruptor de ligar/desligar (16) totalmente para baixo.

##

Para proteção contra uma operação não autorizada pode bloquear o interruptor de ligar/desligar (16) com a ajuda de um cadeado.

- Insira um cadeado com um arco grande através do furo no interruptor de ligar/desligar (16) e feche-o.