# Dane techniczne

Pilarka stołowa |  | GTS 18V-216 | GTS 18V-216
--- | --- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0K0 | ‎3 601 M44 0B0
Napięcie znamionowe | V= | 18 | 18
Prędkość obrotowa bez obciążeniaA) | min–1 | 4500 | 4500
Ogranicznik prądu rozruchowego |  | ● | ●
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 20,5–21,6 | 20,5–21,6
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyC) i podczas przechowywania | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Kompatybilne akumulatory |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Zalecane akumulatory zapewniające pełną moc |  | ProCORE18V... ≥5,5 Ah | ProCORE18V... ≥5,5 Ah
Zalecane ładowarki |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Wymiary (łącznie ze zdejmowanymi elementami urządzenia)
Szerokość x głębokość x wysokość | mm | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
Wymiary odpowiednich tarcz
Średnica tarczy | mm | 216 | 216
Grubość korpusu tarczy | mm | <1,5 | 1,5–2,1
Min. grubość zębów / rozwartość zębów | mm | >1,7 | >2,3
Średnica otworu | mm | 30 | 25,4

A)

  Pomiar wykonany przy temperaturze 20−25 °C z akumulatorem ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  W zależności od zastosowanego akumulatora

C)

  Ograniczona wydajność w przypadku temperatur <0 °C.

Maksymalne wymiary obrabianego elementu: zob. Maksymalne wymiary obrabianego elementu

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.