# Arrecadação e transporte

## Guardar os elementos do aparelho (ver figuras O1–O2)

A ferramenta elétrica permite fixar de forma segura determinados elementos do aparelho para os guardar.

- Solte a guia paralela adicional (43) da guia paralela (5).
- Coloque todas as peças soltas do aparelho nos respetivos depósitos de armazenamento na carcaça (ver a tabela seguinte).

Elemento do aparelho | Depósito de armazenamento
--- | ---
Guia paralela (5) | virar ao contrário, engatar por baixo nas calhas de guia e fixar o punho de aperto (41)
Pau para empurrar (12) | colocar no depósito (67)
Cobertura de proteção (3) | pendurar do entalhe do suporte (11) e apertar com a alavanca de aperto (39)
Chave sextavada interior (10) | colocar no depósito (68)
Chave anular (9) | colocar no depósito (69)
Guia angular (2) | colocar no depósito (7)
Guia paralela adicional (43) | inserir na ranhura atrás da guia paralela (5) e apertar com a ajuda do parafuso de orelhas

## Transportar a ferramenta elétrica

- A bateria deverá ser retirada antes de todos os trabalhos na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de ferramenta etc.) e antes de transportar ou de armazenar a mesma. Há perigo de ferimentos se o interruptor de ligar/desligar for acionado involuntariamente.

Antes de um transporte da ferramenta elétrica é necessário executar os seguintes passos:

- Coloque a ferramenta elétrica na posição de transporte ver Posição de transporte.
- Remover todos os acessórios que não estão montados firmemente na ferramenta elétrica.
  Se possível, os discos de serra não utilizados devem ser colocados dentro de um recipiente fechado durante o transporte.
- Empurre o conjunto de extensão da mesa de serra (6) totalmente para dentro e pressione o punho de aperto (13) para baixo para o fixar.
- Use as pegas de transporte para levantar ou transportar (29).

- Ao transportar a ferramenta elétrica, utilizar apenas os dispositivos de transporte e nunca os dispositivos de proteção.