# การปรับมุมเอียงในแนวตั้งและแนวนอน

เพื่อให้แน่ใจว่าจะตัดชิ้นงานได้อย่างแม่นยำ หลังการใช้งานหนักท่านต้องตรวจสอบการปรับพื้นฐานของเครื่องมือไฟฟ้าและปรับตั้ง หากจำเป็น

## การปรับมุมเอียงในแนวตั้ง (ใบเลื่อย) (ดูภาพประกอบ B)

มุมเอียงในแนวตั้งสามารถปรับตั้งได้ในช่วงระหว่าง 0° ถึง 45°

- คลายคันล็อค (20) ออกในทิศทวนเข็มนาฬิกา

หมายเหตุ: หากคลายคันล็อคออกจนหมด แรงโน้มถ่วงจะทำให้ใบเลื่อยเอียงไปในตำแหน่งที่เท่ากับประมาณ 30°

- ดึงหรือดันล้อหมุนมือ (14) ไปตาม slotted link จนเข็มชี้มุม (21) แสดงมุมเอียงในแนวตั้งที่ต้องการ
- จับล้อหมุนมือไว้ในตำแหน่งนี้และยึดคันล็อค (20) กลับให้แน่นอีกครั้ง

สำหรับการปรับมุมมาตรฐานในแนวตั้ง 0° และ 45° อย่างรวดเร็วและแม่นยำ มีตัวหยุด ((22), (18)) ที่ตั้งมาจากโรงงาน

## การปรับมุมเอียงในแนวนอน (ฉากหยุดมุม) (ดูภาพประกอบ C)

มุมเอียงในแนวนอนสามารถปรับตั้งได้ในช่วงระหว่าง 30° (ด้านซ้าย) ถึง 30° (ด้านขวา)

- คลายลูกบิดล็อค (54) ออกหากถูกขันแน่น
- หมุนฉากหยุดมุมจนเข็มชี้มุม (55) แสดงมุมเอียงที่ต้องการ
- ขันลูกบิดล็อค (54) เข้าอีกครั้ง