# Транспортна и работна позиција на сечилото за пила

## Транспортна позиција

- Отстранете го заштитниот поклопец (3) и додатокот за маса (25) и позиционирајте го клинот за разделување (4) во најдолната позиција. Повторно ставете го додатокот за маса (25).
- Свртете ја курблата (15) во правец спротивен на стрелките на часовникот, додека запците на сечилото за пила (26) не се најдат под масата за сечење (23).
- Вметнете го проширувањето за маса за сечење (6) целосно навнатре.
  Притиснете ја затезната дршка (13) надолу. На тој начин ќе се фиксира проширувањето на масата за сечење.

## Работна позиција

- Позиционирајте го клинот за разделување (4) во најгорната позиција точно над средината на сечилото за пила, вметнете го додатокот за маса (25) и монтирајте го заштитниот поклопец (3).
- Свртете ја курблата (15) во правец на стрелките на часовникот, додека запците на сечилото за пила (26) не се најдат над делот за обработување околу 3 − 6 mm.