# Zāģa asmens transporta stāvoklis un darba stāvoklis

## Transporta stāvoklis

- Noņemiet asmens aizsargpārsegu (3), izņemiet galda ieliktni (25) un pārvietojiet asmens ķīli (4) viszemākajā stāvoklī. No jauna iestipriniet galda ieliktni (25).
- Grieziet kloķi (15) pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam, līdz zāģa asmens (26) zobi nolaižas zemāk par zāģēšanas galda (23) virsmu.
- Līdz galam iebīdiet iekšā galda pagarinātāju (6).
  Nospiediet lejup fiksējošo sviru (13). Līdz ar to zāģēšanas galda pagarinātājs tiek fiksēts.

## Darba stāvoklis

- Pārvietojiet asmens ķīli (4) visaugstākajā stāvoklī precīzi virs zāģa asmens vidus, iestipriniet galda ieliktni (25) un iemontējiet asmens aizsargpārsegu (3).
- Grieziet kloķi (15) pulksteņa rādītāju kustības virzienā, līdz zāģa asmens (26) augšējie zobi paceļas aptuveni 3 − 6 mm virs apstrādājamā priekšmeta.