# Componenti illustrati

La numerazione dei componenti raffigurati è riferita all’illustrazione dell’elettroutensile nella pagina con rappresentazione grafica.

(1) | Scala graduata per distanza fra lama e guida parallela
(2) | Guida angolare
(3) | Copertura di protezione
(4) | Cuneo divisore
(5) | Guida parallela
(6) | Estensione in larghezza per banco sega
(7) | Alloggiamento guida angolare
(8) | Fori di montaggio
(9) | Chiave ad anello (23 mm; 13 mm)
(10) | Chiave a brugola (5 mm)
(11) | Supporto di stivaggio copertura di protezione
(12) | Piano scorrevole
(13) | Impugnatura di serraggio per estensione in larghezza banco sega
(14) | Volantino
(15) | Manovella di sollevamento ed abbassamento della lama
(16) | Interruttore di avvio/arresto
(17) | BatteriaA)
(18) | Battuta per angolo obliquo a 45° (verticale)
(19) | Scala graduata per angolo obliquo (verticale)
(20) | Leva di bloccaggio per regolazione dell’angolo obliquo verticale
(21) | Indicatore angolo (verticale)
(22) | Battuta per angolo obliquo a 0° (verticale)
(23) | Banco sega
(24) | Vite di registrazione forza di serraggio della guida parallela
(25) | Inserto banco
(26) | Lama
(27) | Scanalatura di guida per guida parallela
(28) | Tasto di sbloccaggio della batteriaA)
(29) | Impugnatura di trasporto
(30) | Scanalatura di guida per guida angolare
(31) | Adattatore di aspirazione
(32) | Scanalatura di guida a V sul banco sega per la guida parallela
(33) | Griglia sul fondo
(34) | Vite di arresto della griglia sul fondo
(35) | Marcature leva di serraggio/morsetto
(36) | Leva di serraggio del cuneo divisore
(37) | Spine di posizionamento per cuneo divisore
(38) | Vite di arresto dell’inserto banco
(39) | Leva di serraggio della copertura di protezione
(40) | Perno di guida della copertura di protezione
(41) | Impugnatura di serraggio della guida parallela
(42) | Guida a V della guida parallela
(43) | Guida parallela supplementare
(44) | Kit di fissaggio «Guida parallela supplementare»
(45) | Binario di guida della guida angolare
(46) | Copertura inferiore della lama
(47) | Linguetta della copertura inferiore della lama
(48) | Foro di presa per sollevamento dell’inserto banco
(49) | Dado di serraggio
(50) | Leva di bloccaggio dell’alberino
(51) | Flangia di serraggio
(52) | Flangia di attacco
(53) | Alberino portautensile
(54) | Pomello di fissaggio per angolo obliquo a scelta (orizzontale)
(55) | Indicatore angolo sulla guida angolare
(56) | Indicatore scala graduata
(57) | Indicatore di distanza banco sega
(58) | Vite con intaglio a croce per regolazione della battuta a 0°
(59) | Vite dell’indicatore angolo (verticale)
(60) | Vite con intaglio a croce per regolazione della battuta a 45°
(61) | Viti a brugola (5 mm) anteriori per regolazione del parallelismo della lama
(62) | Viti a brugola (5 mm) posteriori per regolazione del parallelismo della lama
(63) | Vite dell’indicatore di distanza banco sega
(64) | Viti a brugola (5 mm) per regolazione del parallelismo della guida parallela
(65) | Vite dell’indicatore di distanza guida parallela
(66) | Viti di registrazione per inserto banco
(67) | Alloggiamento piano scorrevole
(68) | Alloggiamento chiavi a brugola
(69) | Alloggiamento chiavi ad anello

A)

  L’accessorio illustrato oppure descritto non è compreso nel volume di fornitura standard. L’accessorio completo è contenuto nel nostro programma acces‌sori.