# حالت حمل و نقل و کار تیغه اره

## حالت حمل و نقل

- روکش محافظ (3) را بردارید، واحد میز (25) را جدا کنید و گوه (4) را در پایین ترین حالت قرار دهید. واحد میز (25) را دوباره قرار دهید.
- میل لنگ (15) را در خلاف جهت چرخش عقربه های ساعت بچرخانید تا دندانه های تیغه اره (26) زیر میز اره (23) باشند.
- میز کشویی (6) را کاملا به داخل بکشید.
  دسته مهار (13) رابه پایین فشار دهید. از این طریق میز کشویی تثبیت می شود.

## وضعیت کاری

- گوه (4) را در بالاترین حالت ممکن دقیقا روی مرکز تیغه اره قرار دهید، واحد میز (25) را بگذارید و روکش محافظ (3) را نصب کنید.
- میل لنگ (15) را در جهت چرخش عقربه های ساعت بچرخانید تا دندانه های بالایی تیغه اره (26) حدود ‎3 − 6 میلیمتر بالای قطعه کار قرار گیرند.