# Регулиране на опората за успоредно водене

Опората за успоредно водене (5) може да се позиционира вляво (черна скала) или вдясно (сребърна скала) от циркулярния диск. Маркировката в индикацията на скалата (56) показва настроеното разстояние на опората за успоредно водене към циркулярния диск върху скалата (1).
Позиционирайте опората за успоредно водене от желаната страна на циркулярния диск вж. Монтиране на опората за успоредно водене (вж. фиг. e).

## Настройване на опората за успоредно рязане
при неизтеглена маса на циркуляра

- Освободете затегателната ръкохватка (41) на опората за успоредно водене (5). Изместете опората за успоредно водене докато маркировката в индикацията на скалата (56) не покаже желаното разстояние до циркулярния диск.
  При неразтворена маса на циркуляра са валидни долните надписи на сребърната скала (1).
- За застопоряване натиснете затегателната ръкохватка (41) отново надолу.

## Настройване на опората за успоредно водене
при изкарана маса на циркуляра (вж. фиг. D)

- Поставете опората за успоредно водене отдясно на циркулярния диск.
  Изместете опората за успоредно водене докато маркировката на индикацията на скалата (56) не покаже върху долната скала 29 cm.
  За застопоряване натиснете затегателната ръкохватка (41) отново надолу.
- Издърпайте докрай нагоре затегателната ръкохватка (13) за разширяване на масата на циркуляра.
- Издърпайте разширяването на масата на циркуляра (6) навън, докато стрелката (57) покаже на горната скала желаното разстояние до циркулярния диск.
- Натиснете надолу затегателната ръкохватка (13).
  С това разширяването на масата на циркуляра се застопорява.